**Drift och underhållsinstruktion (DU)**

**Produkt**

Vägg, tak och golvprofiler RG-501, RG-502, RG-503, RG-504, RG-505, RG-510, RG-540, RG-545,

Dörrkarm och El-zon RG-580 och RG-530

Med tillhörande gummilister: RG-520, RG-523, RG-521

Dekorationsprofil New York style RG-536 med tillhörande tejp SIKAB UHB or TESA 7058

**Andvändningsområde**

Invändiga och utvändiga glasväggar med eller utan karm och el-zon i offentliga miljöer så som bilhallar, gallerior, kontor samt privata miljöer.

**Produktens material och ytbehandling**

Profil: aluminium/natureloxerad

Gummilist: neopren (svarta) / TPE (grå)

Tejp: UHB (Ultra high bound) Akrylfoam tejp.

**Skötsel**

För att bibehålla det attraktiva utseendet på produkten skall rengöring ske regelbundet. Rena produkter ger ett attraktivare utseende, bättre beständighet och funktion. Använd inte alkalier! Både aluminiumprofiler och glas är känsliga för alkalier och bör därför absolut inte utsättas för påverkan av sådana. Om t ex betongvatten eller putsbruk kommit på anodiserade eller lackerade aluminiumprofiler och/eller glas, är det viktigt att omgående tvätta bort detta med vanligt vatten, svamp eller trasa. Använd inte tvättmedel med sliptillsatser eller skrubbning med t ex scotchbrite! Risken är då stor för mekanisk påverkan. Rengöring sker alltså bäst med vanligt vatten och en svamp. Neutralt tvättmedel kan dock användas.

**Intervall**

Rengöring bör utföras vid behov.

**Operation and Maintenance Instruction (DU)**

**Product**

Wall, ceiling and floor profiles RG-501, RG-502, RG-503, RG-504, RG-505, RG-510, RG-540, RG-545,

Door frame and electric zone RG-580 and RG-530

With associated rubber profiles: RG-520, RG-523, RG-521

Decoration profile New York style RG-536 with associated tape SIKAB UHB or TESA 7058

**User area**

Interior and exterior glass walls with or without frame and electric zone in public environments such as car halls, galleries, offices and private environments.

The material and surface treatment of the product

Profile: aluminum / natural anodized

Rubber profiles: neoprene (black) / TPE (gray)

Adhesive: UHB (Ultra high bound) Acrylic Foam Adhesive.

**Care**

In order to maintain the attractive appearance of the product, cleaning should be done regularly. Clean products give a more attractive appearance, better durability and function. Do not use alkalis! Both aluminum profiles and glass are sensitive to alkalis and should therefore not be subjected to any. If, for example, concrete water or similar has come on anodized or lacquered aluminum profiles and / or glass, it is important to immediately wash this off with plain water, sponge or cloth. Do not use detergent with abrasive additives! The risk is then great for mechanical impact. Thus, cleaning is best done with plain water and a sponge.

**Interval**

Cleaning should be carried out if necessary.